{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,0,6],[0,7,1,7],[2,1,22,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,6,3,6],[4,2,12,2],[4,3,6,3],[4,6,6,6],[7,3,8,3],[7,6,8,6],[9,3,10,3],[9,6,10,6],[13,2,22,2],[13,3,15,3],[13,6,15,6],[13,7,15,7],[16,3,20,3],[16,6,20,6],[16,7,20,7],[21,3,22,3],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[23,1,43,1],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,6,26,6],[27,2,29,2],[27,3,29,3],[27,6,29,6],[30,2,40,2],[30,3,32,3],[30,6,32,6],[34,3,36,3],[34,6,36,6],[37,3,40,3],[37,6,40,6],[37,7,40,7],[41,2,43,2],[41,3,43,3],[41,6,43,6],[44,1,50,3],[44,6,47,6],[48,6,50,6],[51,0,51,4]]}
["序 号","一级\n\n指标","次一级指标","二级指标","标准内容","分值设定",null,"申报材料"]
[{"$nulls":5},"分值","总分"]
[1,"基础\n\n设施\n\n层\n\n(50\n\n分 )","公共基础设\n\n施 ( 5 分 )","公共基础\n\n设施","园区通信管网满足多家通信运营商同时接入",1,5,"提供通信管理局相关文件或多家运营商线路接入、接口预埋的证明材料。"]
[2,{"$nulls":3},"园区已实现供电企业直接送电，园区供电能力和营商环境持\n续优化，为先进制造发展和重大项目建设提供基本保障",4,null,"提供近3个月的电费证明"]
[3,null,"信息基础设\n\n施 ( 3 0 分 )","有线宽带\n\n网络","固定网络采用无源全光网技术，网络设备灵活部署，端口扩\n展能力简便",3,10,"提供园区现场光设备图片"]
[4,{"$nulls":3},"园区全光接入网向用户终端延伸，实现光纤到产线、光纤到\n办公室、光纤到桌面等",3,null,"提供园区现场光设备图片"]
[5,{"$nulls":3},"园区千兆光纤网络覆盖，配备充足的支持10 G-PON的OLT\n设备，实现网络间的物理隔离",4,null,"现场测速1000M的报告。介绍园区应用10 G-PON光纤接入技术的情况，提供OLT设备使用证明。"]
[6,null,null,"移动通信\n\n网络","园区公共区域、企业办公场所、厂房、地下车库、楼梯、电\n梯等区域实现5G通信网络覆盖",2,5,"提供园区室内信源分布图。可让通信运营商协助提供。"]
[7,{"$nulls":3},"园区内全业务场景5G网络高质量覆盖，满足园区生产类、\n公共服务类和个人终端类业务承载要求",3,null,"提供速率测试报告"]
[8,null,null,"无线通信网络","园区公共区域和办公楼宇等重点区域实现Wi-Fi覆盖",2,5,"提供AP平面部署图，及数量、型号、品牌说明表"]
[9,{"$nulls":3},"园区有无线网络需求的场所Wi-Fi6覆盖率99%",3,null,"提供AP在线报告"]
[10,null,null,"5G专网","园区建有高速率、低时延、广连接等特性的5G专网",5,5,"1.建设合同\n2.合同相关发票\n3.提供5G专网场景说明。包括但不限于基于5G+巡检机器人、5G+高清摄像机、5G+无人机等智能安防应用，5G+独立式控制器、5G+嵌入式控制器、5G+视频设备等远程控制应用，5G+机器视觉等产品检测应用，5G+AR/VR等远程现场服务应用等。园区为企业提供5G专网运营服务也可说明。"]
[11,null,null,"多功能智\n\n能杆","园区主干道、公共区域建有多功能智能杆，整合如通信基站、\n智慧照明、环境监测、视频监控、充电桩、WLAN等设施于\n一体，每整合一项得1分",5,5,"1.建设/采购合同\n2.合同相关发票\n3.设备使用说明书\n4.如该设施为自建，无材料1与材料2，提供自建说明书，描述自建概况与成本。"]
[12,null,"物联感知设\n\n施(15分)","智慧消防\n\n系统","实现自动报警、自动灭火、远程消防排风等功能，满足接入\n平台进行数据储存与处理",1,5,"1.建设/采购合同\n2.合同相关发票\n3.系统使用说明书(含系统简介、业务流程、功能描述、操作方法)。\n4.如该系统为自研，无材料1与材料2，提供自研说明书，描述自研概况与成本。\n5.关于第14项，提供数据接口说明文档"]
[13,{"$nulls":3},"支持通过物联网技术或AI技术，监测到消防通道被车辆占用、消火门打开、消火栓异常等异常事件时，及时产生告警事件",2]
[14,{"$nulls":3},"智能监测设备应支持NB-IoT等低功耗广域网通信技术传输告警信息；提供面向第三方系统的标准化数据共享接口，同步设备信息和告警信息",2]
[15,null,null,"智慧运营\n\n系统","园区部署智能抄表，对园区水表、电表实施智能化改造，具备水、电智能监测、控制及运营管理功能，实现线上自动抄表、自动核算费用",1,6,"1.建设/采购合同\n2.合同相关发票\n3.系统使用说明书(含系统简介、业务流程、功能描述、操作方法)\n4.如该系统为自研，无材料1与材料2，提供自研说明书，描述自研概况与成本。\n5.关于第18项，提供节能优化措施说明材料"]
[16,{"$nulls":3},"实现车辆在出入口无需停车管理模式，应包括车牌识别、停车收费管理、快捷支付等子系统，且在入口处设置车辆统计与车位显示、出口处收费显示",1]
[17,{"$nulls":3},"实现公共照明、给排水、供配电、电梯等设备控制功能，支持数据采集",1]
[18,{"$nulls":3},"实现对园区内水、电、气、热等系统的数据采集，对能耗实施动态监测、实施分析，建立和规范能效测评、用能标准、能耗统计等节能优化措施",2]
[19,{"$nulls":3},"部署园区人员出入管理系统，具备人脸识别的门禁系统、能\n实现活动区域轨迹跟踪，通过小程序可进行访客登记、会议\n室预定、电梯管控等功能。园区人员出入管理系统，服务对\n象覆盖园区所有的企业员工、访客、园区人员",1]
[20,null,null,"智慧监控\n\n系统","园区出入口、主干道、消防通道、电梯间、重要设备间等重\n点监视区域设置视频监控装置，对人员聚集、非法停车、穿\n越警戒面等可疑行为的可自动报警",2,4,"1.建设/采购合同\n2.合同相关发票\n3.系统使用说明书(含系统简介、业务流程、功能描述、操作方法)\n4.如该系统为自研，无材料1与材料2，提供自研说明书，描述自研概况与成本。\n"]
[21,{"$nulls":3},"园区视频监控实现电子巡检功能，依据园区特点设置巡查点\n和巡查路线，具备巡查时间、地点、人员、路线等信息的记\n录、查询等功能",2]
[22,"综合\n\n服务\n\n平台\n\n层\n\n(40\n\n分 )","系统集成(6\n\n分 )","系统集成","综合服务平台具有标准的数据接口和支持通用的通信协议，\n具备与外部第三方平台对接、与内部子系统连接的能力，支\n持调用第三方平台已有功能、共享平台数据",1,6,"从第22条至第42条，关于综合服务平台（除数字孪生平台外）提供：\n1.建设/采购合同\n2.合同相关发票\n3.系统使用说明书(含系统简介、业务流程、功能描述、操作方法)\n4.如该系统为自研，无材料1与材料2，提供自研说明书，描述自研概况与成本。\n\n第22条需提供\n1.综合服务平台接口文档"]
[23,{"$nulls":3},"园区综合服务平台采取国产信创操作系统",1,null,"提供信创证书（适配认证证书、兼容性互认证书、信创软件产品证书、信创产品评估证书等)\n\n注：\n1.综合服务平台基于国产信创操作系统研发或在国产信创操作系统上运行可符合要求。国产信创操作系统需进行信创认证。\n2.综合服务平台进行信创认证也符合要求"]
[24,{"$nulls":3},"综合服务平台集成园区服务、运维管理、经营管理、招商管\n理、智慧消防、智慧运营、智慧安监、物联网应用等子系统，\n每集成1项得1分",3,null,"体现在系统使用说明书中"]
[25,{"$nulls":3},"实现多子系统的统一管理与互联互通，支持必要的系统联通",1,null,"体现在系统使用说明书中"]
[26,null,"业务支撑(6\n\n分 )","业务支撑","平台由通用业务基础功能模块(人员管理、组织管理、租控\n管理、报事报修、消息管理、空间管理等)组成，具有虚拟\n化、分布式应用等整体平台的支撑能力，同时满足远程及移\n动应用的扩展",3,6,"体现在系统使用说明书中"]
[27,{"$nulls":3},"平台能对报警事件实时响应",1,null,"体现在系统使用说明书中"]
[28,{"$nulls":3},"平台具有事件通知、事件处置、事件协同对接等功能。支持\n消防、公安事件联动报警及统计分析研判",2,null,"体现在系统使用说明书中"]
[29,null,"技术支撑\n(23分)","数据服务","实现数据实时接入和批量接入，具有统一的数据库，实现多源异构数据的存储和管理",1,4,"1.数据接口文档\n2.功能体现在系统使用说明书中"]
[30,{"$nulls":3},"具有数据智能统计、实时/离线数据处理、数据模型管理、智\n\n慧决策等服务功能，可按需调取相关数据",2,null,"体现在系统使用说明书中"]
[31,{"$nulls":3},"具有数据可视化展示功能，具备态势展示、历史数据展示、\n操作日志、空间分析、智能查询等功能，实现PC端、手机\nAPP或小程序等端口的访问展现",1,null,"体现在系统使用说明书中"]
[32,null,null,"信息安全","园区应配置相应的信息安全保障设备和网络管理系统，保障\n园区内敏感信息资源的安全",2,2,"体现在系统使用说明书中"]
[33,null,null,"产业链服\n\n务","具有对园区内企业信息、产业规模、产业结构等信息进行采\n集、管理并进行数据汇总及分析功能",2,7,"体现在系统使用说明书中"]
[34,{"$nulls":3},"各类业务数据上链形成可流通的数据要素资源。形成企业库、\n供应能力库、求购资源库等基础服务资源，实现园区内企业\n和上下游资源更好地对接融汇",3,null,"体现在系统使用说明书中\n\n注：\n若园区内只有一家企业，“形成企业库、供应能力库、求购资源库等基础服务资源”改为“明确本企业在产业链中的位置、梳理上下游企业名单，形成对外的供应能力库”"]
[35,{"$nulls":3},"具有数据存证、数据确权、数据可信共享等服务能力的节点",2,null,"1.体现在系统使用说明书中\n2.其中“数据确权”需提供说明或协议。明确数据处理活动的持有者、加工者等法律主体的权利内容"]
[36,null,null,"数字孪生\n\n平台","具备园区的三维可视化，能将园区楼宇、楼层、办公室、花\n园、地下室等空间，三维展示；",3,10,"1.建设/采购合同\n2.合同相关发票\n3.系统使用说明书(含系统简介、业务流程、功能描述、操作方法)\n4.如该系统为自研，无材料1与材料2，提供自研说明书，描述自研概况与成本。"]
[37,{"$nulls":3},"具备物联网设备接入及设备管理功能，将物联网感知数据与人、车、企业等数据融合，并三维可视化",3]
[38,{"$nulls":3},"具备面向园区业务的数据服务接口、三维可视化引擎、业务\n服务组件、扩展数据组织管理等功能",3]
[39,{"$nulls":3},"实现园区规划、经济运行、业务协同、政务服务、公共服务\n等功能相互协同",1]
[40,null,"统一门户(5\n\n分 )","统一门户","园区综合服务平台应具有权限管理功能",1,5,"体现在系统使用说明书中"]
[41,{"$nulls":3},"权限管理支持对不同角色分配不同的功能权限，支持对不同\n角色分配不同的数据资源权限，支持对不同角色分配不同的\n表单与接口操作权限",2,null,"体现在系统使用说明书中"]
[42,{"$nulls":3},"支持用户数据加密存储与传输，数据解密处理等",2,null,"体现在系统使用说明书中"]
[43,"亮点创新(10分)",null,null,"园区具有碳排放管理系统，对碳排放数据进行监测管控、统\n计分析、节能优化，实现综合节能降碳10%以上",1,10,"1.建设/采购合同\n2.合同相关发票\n3.系统使用说明书"]
[44,{"$nulls":3},"园区内企业上云上平台用户数量占园区企业数30%以上",1,null,"1.上云上平台用户名单（企业名称、上云状况）\n2.本条不做为申报材料提交：园区需准备上云上平台用户云服务截图、部署文件等证明文件。现场核查时随机抽查。\n注：\n1.企业业务、系统上云均可，自建/租赁/采购云服务器均可\n2.若园区内只有一家企业，则标准改为该企业是上云上平台用户"]
[45,{"$nulls":3},"园区或者园区企业获得“绽放杯”、“光华杯”、“IPv6技术应用创新大赛”等国家级奖项，或者入选数字化绿色化双化协同试点",1,null,"1.获奖企业名单（企业名称、奖项名称、时间等），附获奖证明"]
[46,{"$nulls":3},"园区内有获得数字化转型标杆项目企业2家及以上",1,null,"1.标杆名单（标杆名称、获评项目、企业名称、时间等），附证明材料\n注：\n1.与绿色化、智能化相关标杆均可，国省市区级标杆均可\n2.若园区内只有一家企业，则标准改为企业获得标杆荣誉两次及以上"]
[47,{"$nulls":3},"园区内规上企业年增长率达15%以上",{"v":2,"d":" 2"},null,"1.园区内规上企业数量年增长率（2022年-2023年）达15%以上。提供规上企业数量增长说明（含22年、23年的规上企业名单）\n2.若园区内只有一家企业，则标准改为企业营收年增长率（2022年-2023年）不低于15%。提供营收证明。"]
[48,{"$nulls":3},"园区培育现有企业进行鸿蒙化改造或引进鸿蒙商用发行版企业、原生应用企业、设备制造企业、软件外包企业、教育培训机构及其他公共服务机构2家及以上。",{"v":2,"d":" 2"},null,"1.改造中企业材料申报材料：\n（1）改造方案/计划\n（2）企业营业执照\n（3）建设/采购合同（如有）\n（4）合同相关发票（如有）\n2.引进企业申报材料：\n（1）鸿蒙商用发行版企业：营业执照，发行版产品OpenHarmony兼容性测评认证证书\n（2）原生应用企业：营业执照，APP上架证明材料或SDK被使用证明材料\n（3）设备制造企业：营业执照，产品或模组获得OpenHarmony兼容性测评认证（4）软件外包企业：营业执照，上架证明材料，销售合同，发票，鸿蒙原生应用开发者高级认证证书，开发者社保缴纳清单等\n（5）教育培训机构：营业执照，鸿蒙原生应用认证讲师证书，鸿蒙原生应用开发者高级认证证书，讲师社保缴纳清单，学员受培证明\n（6）其他鸿蒙服务机构：营业执照、开放原子基金会、鸿蒙生态联盟互联互通认证等专业技术服务证明材料"]
[49,{"$nulls":3},"园区在照明、空调、安防、能源管理、物业服务、智慧办公\n等领域采用了鸿蒙化的设备及系统。",{"v":2,"d":" 2"},null,"1.建设/采购合同\n2.合同相关发票\n3.使用设备及系统的OpenHarmony兼容性测评认证证书"]
["合计",{"$nulls":4},{"v":100,"d":" 100"},100]